

Bildunterschriften

Dallmer\_Sanierung\_Neubau\_Objekt\_01.jpg

Ideal für Badsanierungen mit geringen Aufbauhöhen: flache Bodenabläufe wie der DallFlex Plan.

Foto: Dallmer GmbH + Co. KG



Dallmer\_DallFlex\_2.0\_02.jpg

Die Connect-Aktiventwässerung mit integrierter Pumpe bietet die Lösung für das Gefälle-Problem und erspart eine aufwändige Strangsanierung.

Foto: Dallmer GmbH + Co. KG



Dallmer\_Sanierung\_Neubau\_Objekt\_03.jpg

In öffentlichen Gebäuden, im Tourismus- oder Gesundheitsbereich und Wohnungsbau ist präventiver Brandschutz besonders wichtig.

Foto: Dallmer GmbH + Co. KG



Dallmer\_Sanierung\_Neubau\_Objekt\_04.jpg

Veränderte Baustandards und gesetzliche Vorgaben zur Energieeinsparung erfordern höhere Bodenaufbauten. Entwickelt speziell für 115 mm Bauhöhe: der Bodenablauf DallFlex 115.

Foto: Dallmer GmbH + Co. KG



Dallmer\_Sanierung\_Neubau\_Objekt\_05.jpg

Auf die Entwicklung zu immer dünneren Fliesen hat Dallmer mit der neuen befliesbaren Duschrinne CeraFloor Individual Neo reagiert.

Foto: Dallmer GmbH + Co. KG



Dallmer\_Sanierung\_Neubau\_Objekt\_06.jpg

Als Pendant zu der in der Duschfläche positionierten CeraFloor Individual Neo bietet die CeraWall Individual Neo eine perfekte Wandlösung.

Foto: Dallmer GmbH + Co. KG



Dallmer\_Sanierung\_Neubau\_Objekt\_07.jpg

Die neuen Bitumenmanschetten schützen gegen Kapillarfeuchtigkeit am Bodenablauf im Bereich von erdberührten Bauteilen

Foto: Dallmer GmbH + Co. KG