

Bildunterschriften

Dallmer\_Vorbericht\_BAU\_2025\_01.jpg

Mit ihrem minimalistischen Look integriert sich die neue befliesbare Duschrinne CeraFloor Individual Neo nahezu unsichtbar in die Duschfläche.

Foto: Dallmer GmbH + Co. KG



Dallmer\_Vorbericht\_BAU\_2025\_02.jpg

Die neuen Dallmer Bitumenmanschetten schützen das Bauwerk zuverlässig vor aufsteigender Kapillarfeuchtigkeit.

Foto: Dallmer GmbH + Co. KG



Dallmer\_Vorbericht\_BAU\_2025\_03.jpg

Die einfache Positionierung der Bitumenmanschette an der Installationsstelle ermöglicht eine schnelle Montage.

Foto: Dallmer GmbH + Co. KG



Dallmer\_Vorbericht\_BAU\_2025\_04.jpg

Die neuen Dallmer Brandschutzelemente (unten) sind komplett installationsfertig und bieten maximale Sicherheit.

Foto: Dallmer GmbH + Co. KG



Dallmer\_Vorbericht\_BAU\_2025\_05.jpg Dallmer\_Vorbericht\_BAU\_2025\_06.jpg

Funktionsweise Brandschutzelement

1. Feuer erwärmt den im Brandfall aufschäumenden Baustoff (Dämmschichtbildner)

2. Deckendurchführung wird verschlossen

Foto: Dallmer GmbH + Co. KG