CeraFrame Liquid: die Duschrinne für fugenlose Bäder

Arnsberg, November 2024

Presseinformation

Immer mehr Badbesitzer:innen wünschen sich im Duschbereich möglichst fugenlose Oberflächen. Daher werden häufig großformatige Fliesen verlegt oder Dünnschichtbeläge aufgetragen. Mit der CeraFrame Liquid hat Dallmer eine Duschrinne entwickelt, die speziell auf die Anforderungen von fugenlosen dünnschichtigen Spachtelsystemen abgestimmt ist. CeraFrame Liquid reiht sich als neues Mitglied in die bewährte DallFlex-Duschrinnensystemfamilie von Dallmer ein.

Was ist besonders?

Die Kontur der Duschrinne CeraFrame Liquid ist optimal auf dünnschichtige Spachtelsysteme ausgelegt. Aufgrund der niedrigen Aufbauhöhe sind zudem keine hohen Schichtdicken mit langen Trocknungszeiten mehr notwendig. Die massive Bauweise, die komplett geschlossene Rinnenkontur der CeraFrame Liquid und die dichte Verbindung zum dazugehörigen DallFlex-Ablaufgehäuse verhindern das Eintreten von Feuchtigkeit unter den Belag. Dadurch bietet die CeraFrame Liquid sowohl für Verarbeiter:innen als auch Nutzer:innen bestmögliche Sicherheit. Andernfalls könnten Blasen, Abplatzungen und Verfärbungen am Material entstehen, wenn z. B. während des Duschvorgangs Feuchtigkeit unter den Belag gelangt.

Sichere, komfortable und flexible Lösung

Für eine optimale Abdichtung gemäß DIN 18534 sorgt die klickbare Dichtmanschette des DallFlex-Ablaufgehäuses. Außerdem verfügt das DallFlex-System über gute Reinigungs- und Wartungseigenschaften.

Auch die Abdeckung der CeraFrame Liquid wird mit dem dünnschichtigen Bodenbelag aufgefüllt. Somit integriert sich die Duschrinne optimal in den Duschbereich. Durch die CeraFrame Liquid gewinnt das DallFlex-Ablaufgehäuse, welches bereits mit einer großen Duschrinnenvielfalt kombiniert werden kann, noch mehr an Flexibilität. Denn nun können auch dünnschichtige Spachtelsysteme anstelle eines Fliesenbelags sicher und sorgenfrei realisiert werden.

Die Duschrinne CeraFrame Liquid ist mit den DallFlex-Ablaufgehäusen Norm, Plan und senkrecht kompatibel.

Weitere Informationen:

dallmer.de/ceraframeliquid